****

Hakenleisten, Ablagen und Rückenlehnen BF

Leistungsbeschreibung der Hakenleisten, Ablagen und Rückenlehnen für Trockenräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Hakenleisten, Ablagen und Rückenlehnen BF. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden.

Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typen und Maße

Verdeckte Hakenleiste

Typ HL

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Höhe: 120 mm

Tiefe: 132 mm

Länge: 600 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Abdeckung muss aus einer Leimholzplatte bestehen.

Ablage mit verdeckter Hakenleiste

Typ AH

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Höhe: 360 mm

Tiefe: 390 mm

Länge: 600 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Profile: Ablagenprofil 35 x 20 mm, senkrechte Profile 30 x 30 mm

Die Ablage muss aus zwei, die Abdeckung der Hakenleiste aus einer Leimholzplatte bestehen.

Rückenlehne

Typ RL

muss direkt mit der Wand verschraubt sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Höhe: 120 mm

Tiefe: 32 mm

Rückenlehne

Typ RL-H

Die Befestigung muss mit Aluminiumhaltern erfolgen.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Höhe: 120 mm

Tiefe: 62 mm

Die Lehnen müssen aus einer Leimholzplatte bestehen.

Holzlatten

müssen aus 2-fach lackierten Kiefer-Leimholzplatten bestehen.

Profile

müssen aus Stahl gefertigt sein, der mit gehärtetem Polyesterharz beschichtet sein muss.

Garderobenhakenprofil

muss aus Aluminium, 35 x 15 mm, gefertigt sein und in einer Länge von 600 bis 3000 mm zur Verfügung stehen. Die Kanten müssen unfallgeschützt abgerundet sein.

Garderobenhaken

Hut- und Mantelhaken müssen aus 6 mm starkem pulverbeschichteten Stahl als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten gefertigt sein.

Farben

Folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

Haken und Hakenprofile

Hakenprofil weiß RAL 9010, Haken in mindestens 11 Farben.

Profile

beschichtet in mindestens 11 Farben.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: [www.meta.de](http://www.meta.de)

10/19